# Concordantietabel stukadoor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Huidig opleidingsprofiel  1 september 2008 | | Nieuw opleidingsprofiel  1 september 2019 | |
| Binnenbepleistering | 120 lt | Manuele natte binnenbepleistering | 80 lt |
| Buitenbepleistering | 80 lt | Manuele buitenbepleistering | 80 lt |
| Gipskartonplaten 1 | 40 lt | Droogbouw wanden en horizontale plafonds | 80 lt |
| Gipskartonplaten 2 | 40 lt |
| Gipsblokwanden | 40 lt | Gipsblokwanden | 40 lt |